

**LRP 1503 VRA**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Opgenomen vermogen | 1200 Watt |
| Afgegeven vermogen | 700 Watt |
| Bandsnelheid | 4-12 m/sec |
| Bandafmetingen | 760 x 40/20 mm |
| Max. buis-Ø | 125 mm |
| Gewicht | 3,7 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 1 schuurband, eindloos, P 80, 760 x 40 mm | 1 stuk uit 326.739 |
| 1 schuurband, eindloos, P 120, 760 x 20 mm | 1 stuk uit 326.801 |
| 1 schuurband, eindloos, P 220, 760 x 20 mm | 1 stuk uit 326.836 |
| 1 schuurvlies, eindloos, A 400, 760 x 40 mm | 1 stuk uit 326.852 |
| 1 schuurvlies, eindloos, A 240, 760 x 40 mm | 1 stuk uit 326.879 |
| 1 schuur-polierband, eindloos, S 600, 760 x 40 mm | 326.917 |
| 1 schuur-polierband, eindloos, S 1500, 760 x 40 mm | 326.933 |
| 1 transportkoffer met inleg | 327.603 |

 |
| Rondslijpmachine ´Boa´* Motor: hoogbelastbaar met hoge werkingsgraad voor sterke prestaties, extreme uithouding door perfecte koeling
* VR-volle-golf-elektronica: met toerentalcontrole door tachogenerator, zachte aanloop, overbelastingsbeveiliging en toerentalkeuze
* Slijpbandwissel: snel en zonder gereedschap
* Hoogwaardige 270° slijparm: uit licht metaal met 2 draaibarerollen, voor een optimale omklemming van buizen tot 270 °
* Extra handgreep: per 180° verstelbaar, voor nauwe plaatsen
* Verstellen van de extra handgreep biedt de mogelijkheid om tot vlakbij de wand, richels e.d. te schuren
* Deze machine is ook verkrijgbaar in 110 V
 |