

**LL 1107 VEA**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Opgenomen vermogen | 710 Watt |
| Afgegeven vermogen | 420 Watt |
| Onbelast toerental | 700-2300 /min |
| Max. slijpschijf-Ø | 115 mm |
| Hoogte schuurkop | 13 mm |
| Gewicht | 2,7 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 1 zijdelingse handgreep | 194.034 |
| schuurpapier P 50, 115 Ø | 1 stuk uit 208.833 |
| schuurpapier P 80, 115 Ø | 1 stuk uit 208.868 |
| schuurpapier P 120, 115 Ø | 1 stuk uit 208.884 |
| 1 velcro-steunschijf met schuimbedekking 80 mm Ø | 296.155 |

 |
| 710 Watt vlakschuurder, de Pinokkio* VE-elektronica: met traploze toerentalkeuze
* Speciaal geschikt voor nauwe tussenruimtes vanaf 15 mm breedte, bv. louvre deuren, waar standaard schuurmachines niet bij kunnen komen
* Handig, lichtgewicht design
* Speciaal toebehoren: metalen koffer, bestelnr. 303.224
 |