

**L 1202**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Max. steunzool-Ø | 175 mm |
| Max. polijstmiddel-Ø | 250 mm |
| Onbelast toerental | 1750 /min |
| Opgenomen vermogen | 1600 Watt |
| Afgegeven vermogen | 1100 Watt |
| Gereedschapsopname | M 14 |
| Gewicht | 5,1 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 1 zijdelingse handgreep | 193.356 |
| 1 handbescherming | 253.618 |
| 1 greep | 253.510 |

 |
| Krachtige polijstmachine met laag toerental, 1600 Watt* Krachtige motor: bijzonder sterk belastbaar
* Laag toerental en hoog draaimoment
* MVG-metaal-kunststofbehuizing: duurzaam en robuust
* Voor continue gebruik met grote polijstkop voor borstelen, polijsten en bewerken van hout en RVS
* Aan-/uitschakelknop
* Asvergrendeling
 |