

**L 1503 VR**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Max. steunzool-Ø | 150 mm |
| Max. polijstmiddel-Ø | 160 mm |
| Onbelast toerental | 1200-3700 /min |
| Opgenomen vermogen | 1200 Watt |
| Afgegeven vermogen | 700 Watt |
| Gewicht | 1,9 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 1 zijdelingse handgreep |   |

 |
| Polijstmachine met uitgebreid toerentalbereik* VR-elektronica: met tachogenerator voor constant toerental, langzame start, overbelastingbeveiliging en snelheidsregelaar
* Krachtige motor: sterk belastbaar
* Wegens het ruime toerentalbereik uiterst geschikt om perfect te werken met polijststeunschijven van Ø 80 tot max. 160 mm
* Ideale polijststeunschijf Ø 140 mm
* Aan-/uitschakelknop
* Asvergrendeling
* Deze machine is ook verkrijgbaar in 110 V
 |