

**PE 14-3 125**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Max. polijstmiddel-Ø | 160 mm |
| Max. steunzool-Ø | 150 mm |
| Onbelast toerental | 1100-3700 /min |
| Opgenomen vermogen | 1400 Watt |
| Afgegeven vermogen | 880 Watt |
| Gereedschapsopname | M 14 |
| Afmetingen (L x H) | 370 x 110 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 1 zijdelingse handgreep |   |

 |
| Ergonomische polijstmachine met gasgeefschakelaar* VR-microprocessor-elektronica: met toerentalregeling door tachogenerator, zachte aanloop, geef-gas-schakelaar, heropstartbeveiliging na stroomuitval, overbelastingsbeveiliging, temperatuurcontrole en toerentalkeuze
* Wegens het ruime toerentalbereik uiterst geschikt om perfect te werken met polijststeunschijven van Ø 80 tot max. 160 mm
* Ideale polijststeunschijf Ø 140 mm
* Krachtige motor: sterk belastbaar
* Ergonomische vorm
* Slanke steel en ergonomisch gevormde kap met greep voor optimale behandeling en niet-vermoeiend slijpen en polijsten
* 4 meter kabel PUR H05-BQF: slijtagebestendig, flexibel en uitstekend bestand tegen sneden en afslijten
* Asvergrendeling
 |