

**H 1127 VE**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Max. toebehoor-Ø kunsthars/keramisch tot | 30 mm |
| Max. toebehoor-Ø vezelversterkt tot | 50 mm |
| Gereedschapsopname | Ø 3, 6, 8 mm, 1/4" |
| Onbelast toerental | 10000-30000 /min |
| Opgenomen vermogen | 710 Watt |
| Afgegeven vermogen | 420 Watt |
| Gewicht | 1,8 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 1 spantang 6 mm Ø met spanmoer | 228.656 |
| 1 klauw SW 14 | 254.917 |
| 1 steeksleutel SW 19 | 104.914 |

 |
| 710 Watt rechte slijper met regelbaar hoog toerental* VE-elektronica: met traploze keuze van het toerental en overbelastingsbeveiliging
* Spanhals: 40 mm diameter, ca. 60 mm lang
* Machinelengte: ca. 325 mm
* Langehalsuitvoering voor optimale handling en het bereiken van moeilijke plaatsen
* Lichte uitvoering voor moeiteloos werken
* Deze machine is ook verkrijgbaar in 110 V
 |