

**ALI 10,8 G**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Accuspanning | 10,8 V |
| Accu-capaciteit | 1,3 Ah |
| Max. draaimoment (boorstand) | 38 Nm |
| Koppelinstellingen | 20+1 |
| Onbelast toerental 1ste snelheid | 0-345 /min |
| Onbelast toerental 2de snelheid | 0-1240 /min |
| Boorkop-spanwijdte | 0,8-10 mm |
| Gewicht met accu | 1,1 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 2 akku-pack | 336.319 (2x) |
| 1 snellader | 336.327 |
| 1 ledlamp | 336.335 |
| bit set |   |
| 1 transportkoffer | 1 stuk |

 |
| Boorschroefmachine met 2 snelheden met Lithium-Ion technologie* 20 trapsgewijze draaimomentinstellingen en 1 boorstand
* Snelspanboorkop met asvergrendeling
* Verwisselbare LI-Ionen accu 1,3 Ah
* Geen geheugeneffect
* Geïntegreerd ledlicht
* Universele 1-uur-snellader
* Kleine machine met een sterk vermogen
* Anti-slip gummi greep voor trillingsarm en comfortabel werken
* Uiterst geschikt voor het boren in hout, kunststof en metaal. Voor kleine tot midden schroeftoepassingen, ook in kleine ruimtes.
 |