

**CHE 2-26 SDS-plus**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Onbelast toerental | 0-1100 /min |
| Onbelast slagtal | 0-5200 /min |
| Max. slagenergie (EPTA) | 2,3 J |
| Max. boor-Ø in beton | 26 mm |
| Max. boor-Ø in muurwerk (HM boor) | 68 mm |
| Max. boor-Ø in hout | 30 mm |
| Opgenomen vermogen | 800 Watt |
| Gereedschapsopname | SDS-plus |
| Gewicht | 2,5 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 1 handgreep |   |
| 1 diepte-aanslag |   |
| Transportkoffer |   |

 |
| Universele boorhamer 2,5 kg, SDS-plus* Compacte 800 Watt boor-en beitelhamer in pistoolgreep, met de functie rechts-linksloop
* Boren met of zonder hamerfunctie
* Boordiepte-aanslag: voor precies werken
* Draaistop om te beitelen
* Max. boorbereik tot 26 mm
* Met geef-gas-schakelaar en functie om ononderbroken te kunnen werken
* Ideaal geschikt voor boren/beitelen, diam. 4-18 mm in metselwerk en beton om pluggen te bevestigen en voor doorlopende gaten
* Voor lichte breekwerkzaamheden om pleister en tegels te verwijderen
 |