

**BED 18**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Opgenomen vermogen | 1200 Watt |
| Afgegeven vermogen | 700 Watt |
| Onbelast toerental | 3500-10000 /min |
| Gereedschapsopname | M 14 |
| Diamantboren-Ø | 6-14 mm |
| Gewicht | 4,1 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 1 zuignap | 292.052 |
| 1 beugelhandgreep | 236.934 |
| 1 boorstandaard met kolommengeleiding, BD 18 | 290.343 |
| 1 zuigslangaansluiting | 255.507 |
| 1 metalen koffer | 293.008 |

 |
| Booreenheid voor pluggen met geïntegreerde watertoevoer* VR-elektronica: met toerentalcontrole via tachogenerator, overbelastingsbeveiliging en toerentalkeuze
* Zuignap voor de bevestiging op gladde oppervlakken
* Exacte centrering van boorgat middels centreerkruis
* Snelkoppeling uit messing: voor ½”- waterslang
* Adapter voor stofafzuiging
* Ideaal voor harde, breukgevaarlijke materialen zoals stenen vensterbladen, beton, steen en muurwerk
* Bij afzuiging van boormateriaal met de FLEX industriezuiger, wordt een extra vacuüm gecreëerd voor de vacuümfixering van deboorstandaard
* Geïntegreerde watertoevoer: direct door de aandrijfas
* PRCD-veiligheidsschakelaar in de kabel geïntegreerd
 |