

**CS 60 WET**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Diamant snijschijf diameter / opname (binnen diameter) | 170 / 22,2 mm |
| Snijdiepte / met geleiderail | 60 / 54 mm |
| Verstekzagen | 0-45° |
| Snijdiepte bij verstekzagen | 5-44 mm |
| Zaagdiepte bij verstekzagen met geleiding | 0-38 mm |
| Onbelast toerental | 6200 /min |
| Opgenomen vermogen | 1400 Watt |
| Afgegeven vermogen | 840 Watt |
| Gewicht | 4,5 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 1 diamantzaagblad met gesegmenteerde rand | 347.515 |
| 1 sleutel voor zaagbladwissel | 359.343 |
| 1 parallelaanslag | 350.613 |
| 1 opbergkoffer | 353.302 |
| 1 kofferinleg | 353.310 |

 |
| Natte steenzaag voor het nat doorslijpen in verstek tot 45°, met PRCD-schakelaar* Hoogwaardige motor : extra krachtig voor het zagen van steen en het frezen van voegen
* Traploze snijdiepte-instelling van 0-60 mm, met geleiding tot 54 mm. In verstek van 0-44 mm, met geleiding tot 38 mm
* Traploze hoekinstelling voor werken in verstek van 0-45°
* Snijmarkering op de geleideplaat van 0°/30°/45° voor een snelle oriëntering
* Hoogwaardige beschermkap en -leiplaat uit spuitgegoten magnesium
* De gummi motorbescherming verhindert het rechtstreeks aanzuigen van spatwater
* Watertoevoer: voor een effectieve koeling van het diamantgereedschap
* Snelkoppeling uit messing: voor ½”- waterslang
* PRCD-veiligheidsschakelaar in de kabel geïntegreerd
* Bij uitstek geschikt voor het maken van waterafvoergoten in vensterbanken, traptreden of werkbladen, het aanbrengen van gevel- en terrazzoplaten, het saneren van vloervoegen
* Asvergrendeling
 |