

**LST 803 VR**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Onbelast toerental | 800-2400 /min |
| Opgenomen vermogen | 1800 Watt |
| Afgegeven vermogen | 1200 Watt |
| Werkbreedte | 55-130 mm |
| Gewicht | 7,2 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 1 aanslag kompleet | 259.193 |
| 1 HM-werktuig kompleet 140 Ø | 261.654 |
| 1 inbussleutel, SW 5 | 115.460 |
| 1 spansleutel | 100.110 |
| 1 zuigadapter | 340.790 |
| 1 slangverlenging | 296.953 |

 |
| Grote stok-machine voor het bewerken van trappen* VR-volle-golf-elektronica: met toerentalkeuze en -controle, zachte aanloop, overbelastingsbeveiliging
* Werkbreedte verstelbaar: 7-traps van ca. 55 mm tot ca. 130 mm
* Aanslag: traploos verstelbaar voor precies werken langs de steenkant
* Stofafzuiging: voor het gebruik in bewoonde gebouwen
* Uitgevoerd met 80 HM bezettingen, de machine ruwt snel en precies op
* Machine ligt goed in de hand en is goed te geleiden door beugelgreep en slanke handgreep
* Roterende slijpkop met gummi gelagerd, hierdoor worden trillingen geluidsontwikkelingen gereduceerd en de levensduur aanzienlijk verhoogt
 |