

**SBG 4910**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Opgenomen vermogen | 850 Watt |
| Afgegeven vermogen | 445 Watt |
| Afmeting zaagband | 1335x13x0,65 mm |
| Bandsnelheid per minuut | 60 / 80 m m/min |
| Afmeting (L x B x H) | 66x31x38 mm |
| Max. zaagbereik: ronde snede bij 45°/90° | 68 mm / 80 mm |
| Max. zaagbereik: rechthoekige materialen bij 45°/90° | 60 mm / 80 mm |
| Max. zaagbereik: rechthoekige materialen bij 45°/90° | 68x55 mm / 100x80 mm |
| Gewicht van de zaagarm | 7,9 kg |
| Gewicht (komplete eenheid) | 18,0 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 1 parallelaanslag |   |
| 1 bimetaal-zaagband |   |

 |
| Metaalbandzaag met zwenkbare zaagarm* 2 bandsnelheden: voor het zagen van volle en holle profielen
* Geadviseerde bandsnelheid: stand I, massief metaal, RVS, aluminium; Stand II,staal. RVS, aluminium buis
* Zaagmogelijkheden zonder standaard: bij 90° rechte zaagsnede, ronde en vierkante doorsnede max. 80 mm, rechthoekige doorsnede 100 x 80 mm, vrije hand 150 x 80 mm
* Zaaghoek traploos instelbaar van 0° - 45°
* Met zaagtafel, makkelijk te verwijderen voor vrije hand gebruik.
* Zaagbandgeleiding: kogelgelagerde 3-punts-geleiding voor een optimaal zaagverloop. Zelfkoeling van de zaagband bij het rondlopen
* Met beugel-blokkeerinrichting voor mobiele inzetbaarheid en licht transport
* Veiligheidsschakelaar: tegen onvoorzien terug inschakelen na stroomuitval
* Werken zonder koelvloeistof
* Uiterst geschikt voor vuurgevaarlijke omgevingen door vonkvrij zagen van metaal
 |