

**SK 602 VV**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Onbelast slagtal | 0-2400 /min |
| Slag | 27 mm |
| Opgenomen vermogen | 1300 Watt |
| Afgegeven vermogen | 850 Watt |
| Gewicht | 3,9 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 1 zijdelingse handgreep | 198.633 |
| 1 inbussleutel, SW 4 | 211.494 |
| 1 standaard zaagsteun | 210.935 |
| 1 assortiment zaagbladen | 1 set |
| 1 vervangklemstuk voor zaagblad | 205.788 |
| 1 buis-zaagsteun | 217.689 |
| 1 transportkoffer | 329.908 |

 |
| Recipro-zaagmachine met regelbaar toerental en buis-zaagsteun* Motor: hoogbelastbaar met hoge werkingsgraad voor sterke prestaties, extreme uithouding door perfecte koeling
* VV-elektronika: met slagtalcontrole, zachte aanloop met gasgeef-schakelaar, overbelastingsbeveiliging en slagtalkeuze met stelwiel
* Pendelslag: in-/uitschakelbaar
* Standaard zaagsteun
* Buis-zaagsteun voor buis tot 1 ½ " instelbaar
* Zachte aanloop met zagen door geef-gas-schakelaar
* Met versterkte zaagasgeleiding en verstelbare diepte-instelling
 |