

**PHD40MV**



**Kenmerken PHD40MV - Combihamer - 1100W**

- Ideaal voor het boren van anker- en bevestigingsgaten van 16-40 mm in beton en metselwerk
- Rotatiestop voor licht beitelwerk in steen, zacht metselwerk en in beperkte mate in licht beton
- Groot 40 mm hamermechanisme levert hoge prestaties met een geringe belasting van de vitale onderdelen wat de duurzaamheid ten goede komt
- Full wave elektronica voor precieze toerentalcontrole bij elke toepassing
- Veiligheidskoppeling voorkomt schade en letsel door de kracht die ontstaat wanneer de boor dreigt vast te lopen
- Ergonomisch pistoolhandgreep ontwerp met rubberbekleding voor een hoger gebruikscomfort
- Afgeronde ergonomische industriële vormgeving verzekert een makkelijke en comfortabele handzaamheid bij elke toepassing
- Verbeterde stofafdichting voor een maximale bescherming tegen binnendringend boorgruis zorgt voor een langere levensduur
- Luchtuitlaatsleuven zijn ontworpen om boorgruis niet in de richting van de ogen te blazen

Boorhouder/aansluiting - SDS-max
Opgenomen vermogen - 1100 Watt
Onbelast toerental - 235 - 500 tpm
Slagen per minuut - 1350 - 2870 spm
Slagkracht - 0 - 9.5 Joule
Max. boorcapaciteit (beton) - 40 mm
Max. boorcapaciteit (steen) - 120mm
Gewicht - 6150 gram
Opname - SDS Max

**Leveringsomvang**

Verstelbare zij-handgreep
Diepte aanslag
Stevige draagkoffer