


**XT38**



Ideaal voor machines met gering vermogen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| XT38  A46T11BF1415 | | |
|  |  |  |
| 115 x 1,0 x 22,23 | 50 | 204619 |
| 115 x 1,5 x 22,23 | 50 | 203877 |
| 125 x 1,0 x 22,23 | 50 | 204621 |
| 125 x 1,5 x 22,23 | 50 | 203881 |
| 150 x 1,5 x 22,23 | 25 | 205700 |
| 180 x 1,5 x 22,23 | 25 | 205701 |
| 230 x 1,9 x 22,23 | 25 | 205702 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| XTK38  A46T11BF1423 | | |
|  |  |  |
| 115 x 1,0 x 22,23 | 50 | 205707 |
| 115 x 1,5 x 22,23 | 50 | 205706 |
| 125 x 1,0 x 22,23 | 50 | 205705 |
| 125 x 1,5 x 22,23 | 50 | 205704 |
| 150 x 1,0 x 22,23 | 25 | 209497 |
| 180 x 1,5 x 22,23 | 25 | 205721 |
| 230 x 1,9 x 22,23 | 25 | 205703 |

Toepassing: RVS