

**S350**



S350 boorstatief  
  
Boorbereik tot Ø 350 mm. Ideaal voor typische toepassingen met op een standaard geleide machines  
  
Precieze rolgeleiding met fijnafstelling  
Schaalbaar met schaal  
Crank-handgreep dient ook als een sleutel  
Montageplaat voor zwaluwstaartmotoren inbegrepen  
Gebruik een ankerplaat en bevestigingsset om de boorstandaard te bevestigen met een valanker  
Of gebruik een vacuümpomp en een vacuümplaat om de boorstandaard zonder anker te bevestigen. \*  
Gebruik een vastsjorende motorsteun om een handboor te monteren  
  
\* Opmerking: het vacuümbevestigingssysteem mag alleen worden gebruikt voor bevestiging op een horizontaal oppervlak en voor een maximale diameter van 112 mm. Voor grotere diameters moet het ankerbevestigingssysteem worden gebruikt  
  
model S350  
Boorbereik tot Ø 352 mm  
Schuifaanvoerbaan (mm) 660 mm  
Afmetingen (LxBxH) 435 x 245 x 984 mm  
Gewicht 16,6 kg