

**KF1000**



|  |  |
| --- | --- |
| Type | KF1000 |
| Boordiameter max. | 1000 mm |
| Nuttige slag | 1080 mm |
| Lengte kolom | 1470 mm |
| Gewicht | 65 kg |
| Afmetingen LxBxH | 580x525x1650 |
| Motorvermogen max. | 8,0 KW |
| Verankering | M20 |

De kolom, voet en geleiderollen zijn van RVS.  
Zowel naar voor als achter 60 graden instelbaar.  
Snelle en stabiele aansluiting van motor door snelwisselplaat/motorstoel 60 mm.  
  
Voor optimale geleiding en stabiliteit zijn de RVS geleiderollen uitgevoerd in gepatenteerde hoekrollen.