

**ISC M-1625 Safe**



**STARMIX STOFZUIGER ISC M-1625 Safe 018591**

Bouwstofzuiger voor de zwaarste inzet in de industrie, werkplaats of op de bouw. Voor het afzuigen direct aan de machine bij boor-, frees, slijp- of zaagwerk. Beton, gips, steen, cement, hout, lak. Inclusief antistatische accessoireset.

|  |  |
| --- | --- |
| Filteroppervlakte (cm²) | 8600 |
| Impuls filterreiniging | Ja |
| Stopcontact | Ja |
| Zuigkracht regeling | Nee (instelling slang Ø) |
| Filter meldingslampje | Ja + akoestisch signaal |
| Softstart/naloop | Ja |
| Vermogen (Watt) | 1600 |
| Luchtstroom (l/s) | 75 |
| Onderdruk (mbar) | 280 |
| Ketelinhoud (L) | 25 |
| Netto stofinhoud (L) | 20 |
| Netto waterinhoud (L) | 15 |
| Geluidsniveau db(A) | 69 |
| Afmetingen LxBxH (cm) | 45x39x49 |
| Gewicht (kg) | 12,2 |
| Lengte stroomkabel | 8 |