

**TTV 4500**



Draagbare, stapelbare axiaal ventilator, multifunctioneel inzetbaar voor ondersteuning bij bouwdroging, stofafzuiging, koeling, verwarming etc. Schakelbare ventilatorsnelheid. Diverse slangadapters vindt u onder toebehoren.

|  |  |
| --- | --- |
| Luchtopbrengst | 2.000 / 3.000 / 4.500 m³/uur |
| Max. luchtdruk | 80 Pa |
| Luchtstroom | vrij uitblazend |
| Aansluitspanning | 230 V / 50 Hz (1,1 A) |
| Opgenomen vermogen | 0,23 kW |
| Aanbevolen zekering | 10 A |
| Mobiliteit | draagbaar |
| Slangaansluitstuk | 1 x 450 // 8 x 100 mm |
| Afmetingen L x B x H | 210 x 510 x 510 mm |
| Gewicht | 12,5 kg |
| IP klasse | 55 |
| Geluidsniveau | max. 53 dB(A) @ 3 m |