

**TTV 7000**



Draagbare, stapelbare axiaal ventilator, multifunctioneel inzetbaar voor ondersteuning bij bouwdroging, stofafzuiging, koeling, verwarming etc. Schakelbare ventilatorsnelheid. Slangadapter vindt u onder toebehoren.

|  |  |
| --- | --- |
| Luchtopbrengst | 3.000 / 4.500 / 7.000 m³/uur |
| Max. luchtdruk | 80 Pa |
| Luchtstroom | vrij uitblazend |
| Aansluitspanning | 230 V / 50 Hz (1,8 A) |
| Opgenomen vermogen | 0,46 kW |
| Aanbevolen zekering | 10 A |
| Mobiliteit | draagbaar |
| Slangaansluitstuk | 1 x 535 mm |
| Afmetingen L x B x H | 240 x 620 x 620 mm |
| Gewicht | 15 kg |
| IP klasse | 55 |
| Geluidsniveau | max. 58 dB(A) @ 3 m |