

**Luchttransportslang 5 meter**



Flexibele hoge druk luchttransportslang voor de Dryfast radiaal en axiaal ventilatoren, beschikbaar in de volgende diameters: 100, 200, 300, 450, 550 en 600 mm. Zwaardere kwaliteit, om te voorkomen dat de slang in de ventilator gezogen wordt. De slangen zijn in de lengte-richting samendrukbaar tot 20% van de oorspronkelijke lengte. Ook toepasbaar op de aanzuigzijde van de TTV en TFV serie ventilatoren.

|  |  |
| --- | --- |
| **Lengte** | 5 meter |
| **Diameters** | ø 100 mm, ø 125 mm, ø 150 mm, ø 200 mm, ø 300 mm, ø 400 mm, ø 450 mm, ø 500 mm, ø 550 mm, ø 600 mm |
| **Materiaal** | polyester met PVC coating 200 gr/m², met slijtstrip |
| **Temperatuurbereik** | tot 130°C |
| **Kleur** | geel, met zwarte slijtstrip |