

**Steelmaster V10**



Watertoevoerapparaat voor externe watertoevoer.

* Max. werkdruk 6 bar
* Vulinhoud 10 liter
* Tank van plaatstaal met kunststof binnencoating
* TUV en GS gekeurd
* Toegestane bedrijfstemperatuur + 50°C
* Afblaas-/veiligheidsventiel
* Manometer
* 3 meter gewapende slang incl. snelkoppeling met waterstop
* Zuiger: kunststof
* Artikelnummer: 315.0000