

**Aluminium 65-85-100-120**



Technical Data

|  |
| --- |
|   |
| **ITEM** | **MOD.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120150AL    | MANTA 65 Alluminium | 350 | 2800 | 2,2 - 230\* | 650 | 150 | 110 | 107x66x77 |    61 |
| 120200AL | MANTA 85 ALLUMINUM | 350 | 2800 | 2,2 - 230\* | 850 | 150 | 110 | 127x66x77 |    66 |
| 120202AL | MANTA 85-550 ALLUMINIUM | 550 | 1400 | 2,2 - 230\* | 695 | 210 | 200 | 127x66x85 |    75 |
| 120204AL | MANTA 85-550 ALLUMIN. TRIF. | 550 | 1400 | 3,6-400 | 695 | 210 | 200 | 127x66x85 |    76 |
| 120250AL | MANTA 100 ALLUMINUM | 350 | 2800 | 2,2 - 230\* | 1000 | 150 | 110 | 155x66x77 |    72 |
| 120300AL | MANTA 120 ALLUMINIUM | 350 | 2800 | 2,2 - 230\* | 1200 | 150 | 110 | 171x66x77 |    79 |
| \* 3 kW - triphase version is also available |



