

**ED 50**



Technical Data

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| **ITEM** | **MOD.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120100 | MANTA ED 50 | 350 | 2800 | 2.2 - 230 | 600 | 210 | 110 - 200\* | 112x64x64 | 80 |
| 120102\* | MANTA ED 50 - 400 | 400 | 2800 | 2.2 - 230 | 600 | 210 | 125 - 200\* | 114x64x78 | 80 |
| 120103 | MANTA ED 50 - 450 | 450-25,4 | 2800 | 3-400 | 600 | 210 | 150 - 200\* | 114x64x78 | 80 |
| \* Two-passage cuts for stone slabs 20 cm. thick. | | | | | | | | | |