

**5708002**



**Veiligheidstrafo 42V-315VA**

2xCEE 42V/2P/16A

Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 57.080.02 |
| EAN code | 8713265019794 |
| Merk | Connectra |
| Spanning primair | 230 Volt |
| Spanning secundair | 42 Volt |
| Vermogen | 315 VA |
| Beveiliging | thermische beveiliging |
| Materiaal (behuizing) | slagvast kunststof |
| Contactdozen | 2 x CEE 42V |
| Kabel | 3 meter |
| Kabelsoort | H07RN-F / NWPK (neopreen) |
| Aders/doorsnede | 2 x 1,0 mm² |
| Uitgangen | 2 uitgangen 157,5 VA of 1 uitgang 315 VA |
| Gewicht | 6 kg |
| Afmetingen (lxbxh) | 200x170x150 mm |