

**6104825**



**Bouwlamp 2D38 - 38W**

5m kabel - 1 contactdoos

Bouwlamp van slagvast kunststof met rubber stootrand en transparante polycarbonaat beschermkap. Met geïntegreerde contactdozen. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 61.048.25 |
| EAN code | 8713265038337 |
| Merk | Vetec |
| Vermogen | 38 Watt |
| Spanning | 230 Volt |
| Beschermklasse | II (dubbel geïsoleerd) |
| Beschermingsgraad | IP 54 |
| Lamphouder | GR10q/4 |
| Lichtbron | 2D lamp 4-pins 835 helder wit |
| Lumen | 2380 lumen |
| Kabel | 5 meter |
| Kabelsoort | H07RN-F - 3G1,5 mm² |
| Contactdozen | 1 x Schuko 230V |
| Schakelaar | Nee |
| Afmetingen (hxbxd) | 320 x 300 x 115 mm |
| Gewicht | 2 kg |