

**6104840**



**Bouwlamp PL144/V - 144W**

5m kabel - 3 contactdozen

Bouwlamp van slagvast kunststof met rubber stootrand en transparante polycarbonaat beschermkap. Met geïntegreerde contactdozen. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 61.048.40 |
| EAN code | 8713265038368 |
| Merk | Vetec |
| Vermogen | 144 Watt |
| Spanning | 230 Volt |
| Beschermklasse | II (dubbel geïsoleerd) |
| Beschermingsgraad | IP 54 |
| Lamphouder | 2g11 |
| Lichtbron | 4 x TC-L lamp 4-pins 840 helder wit |
| Lumen | 11000 lumen |
| Kabel | 5 meter |
| Kabelsoort | H07RN-F - 3 G 1,5 mm² |
| Contactdozen | 3 x Schuko 230V |
| Schakelaar | Nee |
| Afmetingen (hxbxd) | 320 x 490 x 110 mm |
| Gewicht | 3 kg |