

**Nat - Matrix**



Voor het boren in diverse bouwmaterialen, zoals: kalkzandsteen en baksteen.
Uitsluitend nat te gebruiken. Segmenthoogte 12 mm, laser gelast.

|  |  |
| --- | --- |
| Aansluiting | 1¼ UNC / ½" gaz |
| Diameters | 85 |
| Lengte | 60 mm |
| Segmenthoogte    | 12 mm |

|  |  |
| --- | --- |
| N9800055   | Dozenboor Matrix R½" D 85mm 70mm |
| NBKTSeg-086     | Dozenboor Matrix 1¼UNC 85mm 70mm |

