

**Nat - PRO**



Voor het boren in diverse bouwmaterialen, zoals: kalkzandsteen en baksteen.  
Uitsluitend nat te gebruiken. Segmenthoogte 10 mm, laser gelast.

|  |  |
| --- | --- |
| Aansluiting | 1¼ UNC / ½" gaz |
| Diameters | 68 t/m 112 |
| Lengte | 70 mm |
| Segmenthoogte | 10 mm |

|  |  |
| --- | --- |
| 229467 | PRO Doosboor nat Ø68mm R ½'' 70mm NL |
| 229476 | PRO Doosboor nat Ø76mm R ½'' 70mm NL |
| 229482 | PRO Doosboor nat Ø82mm R ½'' 70mm NL |
| 229485 | PRO Doosboor nat Ø85mm R ½'' 70mm NL |
| 229501 | PRO Doosboor nat Ø85mm 1¼''UNC 70mm NL |
| 229502 | PRO Doosboor nat Ø101mm R ½'' 70mm NL |
| 229504 | PRO Doosboor nat Ø112mm 1¼''UNC 70mm NL |
| 229505 | PRO Doosboor nat Ø111mm R ½'' 70mm NL |