

**Master PCD**



* Premium-komschijf
* Met polykristallijne diamanten

Toepassing: Epoxyhars-coatings, tegellijm.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikelnummer** | **Diameter Ø** | **Asgat**  | **Aantal segmenten** | **Totaal hoogte (mm)** |
| S350015 | 125 | 22.23 | 12 | 22 |
| S350016 | 180 | 22.23 | 6 | 34 |