

**Solid STS**



* Standaard-komschijf
* Direct gesinterd
* Gesloten turborand

Toepassing: Beton universeel.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikelnummer** | **Diameter Ø mm** | **Asgat**  | **Aantal segmenten** | **Totaal hoogte (mm)** |
| S350061 | 102 | 22.23 | 1 | 22 |
| S350062 | 110 | 22.23 | 1 | 22 |
| S350063 | 125 | 22.23 | 1 | 22 |
| S350064 | 180 | 22.23 | 1 | 30 |