

**Laser Turbo Titan**



|  |  |
| --- | --- |
| Toepassing     | Beton, baksteen, dakpannen |
| Diameters Ø | 300-350-400 |
| Asgat | 20-22,23-25,4-30 |
| Segmenthoogte     | 15 mm |
| Gebruik | Droog en nat |

|  |  |
| --- | --- |
| N2710073 | Dia-TS Ø 300mm/20 Laser Turbo Titan 40 x 2,8 x 15mm |
| N2710075 | Dia-TS Ø 300mm/25,4 Laser Turbo Titan 40 x 2,8 x 15mm |
| N2710080 | Dia-TS Ø 350mm/20 Laser Turbo Titan 40 x 3,2 x 15mm |
| N2710083 | Dia-TS Ø 350mm/25,4 Laser Turbo Titan 40 x 3,2 x 15mm |
| N2710087 | Dia-TS Ø 400mm/20 Laser Turbo Titan 40 x 3,2 x 15mm |
| N2710090 | Dia-TS Ø 400mm/25,4 Laser Turbo Titan 40 x 3,2 x 15mm |
| N2710160 | Dia-TS Ø 300mm/20 Laser Turbo Titan Premium 40 x 2,8 x 12mm |
| N2710162 | Dia-TS Ø 300mm/25,4 Laser Turbo Titan Premium 40 x 2,8 x 12mm |
| N2710170 | Dia-TS Ø 350mm/20 Laser Turbo Titan Premium 40 x 3,2 x 12mm |
| N2710173 | Dia-TS Ø 350mm/25,4 Laser Turbo Titan Premium 40 x 3,2 x 12mm |
| N2710180 | Dia-TS Ø 400mm/20 Laser Turbo Titan Premium 40 x 3,2 x 12mm |
| N2710182 | Dia-TS Ø 400mm/25,4 Laser Turbo Titan Premium 40 x 3,2 x 12mm |