

**Gres-U**



**Tegels, keramiek, dubbelhard gebakken tegels, cotto, marmer, geglazuurde klinkers**

* Uiterst precies zagend diamantblad
* Zeer geschikt voor het afkorten van grote hard gebakken tegels
* Zuivere en preciese zaagsnede
* Weinig materiaalverlies
* Optimale standtijd
* Hoog kwalitatieve afwerking
* Ook voor geglazuurde tegels
* Ø 180 - 350 mm

|  |  |
| --- | --- |
| N2711369 | 6700645 - Dia-TS Ø350x25,4 mm / GRES-U 2,0 x 10 mm / |