

**Performer Matrix FS 250**



**Beton met zware bewapening**

* Voor vloerzaagmachines 25 - 45 kW
* Gelijkmatige diamantpositionering (Matrix-Technologie)
* Zeer goede zaagresultaten, zelfs in zwaar bewapend beton
* Goede stabiliteit - weinig vibratie
* Zeer goede standtijd
* Ideaal voor de professionele gebruiker
* Ø 500 - 1000 mm

|  |  |
| --- | --- |
| N6700810 | Diamantzaagblad Ø500 x 35,0 mm / Performer Matrix FS 250 |
| N6700813 | Diamantzaagblad Ø600 x 35,0 mm / Performer Matrix FS 250 |
| N6700820 | Diamantzaagblad Ø700 x 35,0 mm / Performer Matrix FS 250 |
| N6700825 | Diamantzaagblad Ø800 x 35,0 mm / Performer Matrix FS 250 |
| N6700830 | Diamantzaagblad Ø900 x 35,0 mm / Performer Matrix FS 250 |
| N6700835 | Diamantzaagblad Ø1000 x 35,0 mm / Performer Matrix FS 250 |