

**Performer Matrix FS 800**



**Gewapend beton met zware bewapening**

* Voor vloerzaagmachines 50 - 80 kW
* Gelijkmatige diamantpositionering (Matrix-Technologie)
* Zeer goede zaagresultaten zelfs in zwaar bewapend beton
* Goede stabiliteit - weinig vibratie
* Zeer goede standtijd
* Ideaal voor professionele toepassing
* Ø 600 - 1000 mm

|  |  |
| --- | --- |
| N6700860 |  Diamantzaagblad Ø600 x 35,0 mm / Performer Matrix FS 800 |
| N6700865 |  Diamantzaagblad Ø700 x 35,0 mm / Performer Matrix FS 800 |
| N6700868 |  Diamantzaagblad Ø800 x 35,0 mm / Performer Matrix FS 800 |
| N6700870 |  Diamantzaagblad Ø900 x 35,0 mm / Performer Matrix FS 800 |
| N6700875 |  Diamantzaagblad Ø1000 x 35,0 mm / Performer Matrix FS 800 |