

**PMM 12-19 kW**



|  |  |
| --- | --- |
| Toepassing     | Beton |
| Diameters Ø | 600-650-700-750-800-900-1000-1200 |
| Asgat | 60 |
| Segmenthoogte     | 11 mm |
| Gebruik | Nat |

12-19 kW