

**Wolfram-grit gatzagen**



**Wolfram-Grit Gatzagen**

Uitvoering

ATCG-type met wolframgrit bestrooide vertanding. Max. snijdiepte 38 mm.

Toepassing

Voor het zagen van abrasieve materialen zoals steen, keramiek, tegels, eterniet. Ook geschikt voor bijv. spaanplaat en harde kunststoffen.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Art.nr. |  | Diam. (mm) | Diam. (inch) | Morse# |
| 531.1002 |  | 19,0 | 3/4" | ATCG12 |
| 531.1004 |  | 21,0 | 13/16" | ATCG13 |
| 531.1006 |  | 22,0 | 7/8" | ATCG14 |
| 531.1008 |  | 24,0 | 15/16" | ATCG15 |
| 531.1010 |  | 25,0 | 1" | ATCG16 |
| 531.1012 |  | 27,0 | 1.-1/16" | ATCG17 |
| 531.1014 |  | 29,0 | 1-1/8" | ATCG18 |
| 531.1016 |  | 30,0 | 1-3/16" | ATCG19 |
| 531.1018 |  | 32,0 | 1-1/4" | ATCG20 |
| 531.1020 |  | 33,0 | 1-5/16" | ATCG21 |
| 531.1022 |  | 35,0 | 1-3/8" | ATCG22 |
| 531.1024 |  | 37,0 | 1-7/16" | ATCG23 |
| 531.1026 |  | 38,0 | 1-1/2" | ATCG24 |
| 531.1028 |  | 40,0 | 1-9/16" | ATCG25 |
| 531.1030 |  | 41,0 | 1-5/8" | ATCG26 |
| 531.1032 |  | 43,0 | 1-11/16" | ATCG27 |
| 531.1034 |  | 44,0 | 1-3/4" | ATCG28 |
| 531.1036 |  | 46,0 | 1-13/16" | ATCG29 |
| 531.1038 |  | 48,0 | 1-7/8" | ATCG30 |
| 531.1040 |  | 51,0 | 2" | ATCG32 |
| 531.1042 |  | 52,0 | 2-1/16" | ATCG33 |
| 531.1044 |  | 54,0 | 2-1/8" | ATCG34 |
| 531.1046 |  | 57,0 | 2-1/4" | ATCG36 |
| 531.1048 |  | 59,0 | 2-5/16" | ATCG37 |
| 531.1050 |  | 60,0 | 2-3/8" | ATCG38 |
| 531.1052 |  | 65,0 | 2-9/16" | ATCG41 |
| 531.1054 |  | 67,0 | 2-5/8" | ATCG42 |
| 531.1056 |  | 70,0 | 2-3/4" | ATCG44 |
| 531.1058 |  | 73,0 | 2-7/8" | ATCG46 |
| 531.1060 |  | 76,0 | 3" | ATCG48 |
| 531.1062 |  | 79,0 | 3-1/8" | ATCG50 |
| 531.1064 |  | 83,0 | 3-1/4" | ATCG52 |
| 531.1066 |  | 86,0 | 3-3/8" | ATCG54 |
| 531.1068 |  | 89,0 | 3-1/2" | ATCG56 |
| 531.1070 |  | 92,0 | 3-5/8" | ATCG58 |
| 531.1072 |  | 95,0 | 3-3/4" | ATCG60 |
| 531.1074 |  | 98,0 | 3-7/8" | ATCG62 |
| 531.1076 |  | 102,0 | 4" | ATCG64 |
| 531.1078 |  | 105,0 | 4-1/8" | ATCG66 |
| 531.1080 |  | 108,0 | 4-1/4" | ATCG68 |
| 531.1082 |  | 111,0 | 4-3/8" | ATCG70 |
| 531.1084 |  | 114,0 | 4-1/2" | ATCG72 |
| 531.1086 |  | 121,0 | 4-3/4" | ATCG76 |
| 531.1088 |  | 127,0 | 5" | ATCG80 |
| 531.1090 |  | 140,0 | 5-1/2" | ATCG88 |
| 531.1092 |  | 146,0 | 5-3/4" | ATCG92 |
| 531.1094 |  | 152,0 | 6" | ATCG96 |