

**SDS-plus V-Breaker, box 10 st.**



**Hamerboren, SDS-plus V-Breaker, in box van 10 stuks**

Uitvoering

Hamerboren met SDS-plus aansluiting (ø10mm), speciale kernversterkte spiraal en een hardmetalen tip met uniek ontworpen geometrie.  
Verkoop uitsluitend per volle verpakking, 10 stuks per verpakking.

Toepassing

Voor boorwerk in alle steen- en (gewapende) betonsoorten en natuursteen.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Art.nr. |  | Diameter | Totaallengte | Spiraallengte |
| 201.0400 |  | 4,0 | 110 | 50 |
| 201.0401 |  | 4,0 | 160 | 100 |
| 201.0500 |  | 5,0 | 110 | 50 |
| 201.0501 |  | 5,0 | 140 | 80 |
| 201.0502 |  | 5,0 | 160 | 100 |
| 201.0503 |  | 5,0 | 210 | 150 |
| 201.0504 |  | 5,0 | 310 | 250 |
| 201.0550 |  | 5,5 | 110 | 50 |
| 201.0551 |  | 5,5 | 160 | 100 |
| 201.0552 |  | 5,5 | 210 | 150 |
| 201.0553 |  | 5,5 | 260 | 200 |
| 201.0554 |  | 5,5 | 310 | 250 |
| 201.0600 |  | 6,0 | 110 | 50 |
| 201.0601 |  | 6,0 | 160 | 100 |
| 201.0602 |  | 6,0 | 210 | 150 |
| 201.0603 |  | 6,0 | 260 | 200 |
| 201.0650 |  | 6,5 | 110 | 50 |
| 201.0651 |  | 6,5 | 160 | 100 |
| 201.0652 |  | 6,5 | 210 | 150 |
| 201.0653 |  | 6,5 | 260 | 200 |
| 201.0654 |  | 6,5 | 310 | 250 |
| 201.0700 |  | 7,0 | 110 | 50 |
| 201.0701 |  | 7,0 | 160 | 100 |
| 201.0702 |  | 7,0 | 210 | 150 |
| 201.0800 |  | 8,0 | 110 | 50 |
| 201.0801 |  | 8,0 | 160 | 100 |
| 201.0802 |  | 8,0 | 210 | 150 |
| 201.0803 |  | 8,0 | 260 | 200 |
| 201.0804 |  | 8,0 | 310 | 250 |
| 201.0851 |  | 8,5 | 160 | 100 |
| 201.0901 |  | 9,0 | 160 | 100 |
| 201.0902 |  | 9,0 | 210 | 150 |
| 201.0951 |  | 9,5 | 160 | 100 |
| 201.1000 |  | 10,0 | 110 | 50 |
| 201.1001 |  | 10,0 | 160 | 100 |
| 201.1002 |  | 10,0 | 210 | 150 |
| 201.1003 |  | 10,0 | 260 | 200 |
| 201.1004 |  | 10,0 | 310 | 250 |
| 201.1101 |  | 11,0 | 160 | 110 |
| 201.1102 |  | 11,0 | 210 | 160 |
| 201.1103 |  | 11,0 | 260 | 210 |
| 201.1104 |  | 11,0 | 310 | 260 |
| 201.1200 |  | 12,0 | 160 | 110 |
| 201.1201 |  | 12,0 | 210 | 160 |
| 201.1202 |  | 12,0 | 260 | 210 |
| 201.1204 |  | 12,0 | 310 | 260 |
| 201.1400 |  | 14,0 | 160 | 110 |
| 201.1401 |  | 14,0 | 210 | 160 |
| 201.1402 |  | 14,0 | 260 | 210 |