

**Tegelboren**



**Tegelboren**

Uitvoering

Exact boren, mooie zuivere gaten, geen materiaal versplintering.

Toepassing

Graniet, keramiek en dubbelgebakken tegels.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Art.nr. |   | Diam.      | Boordiepte |
| 758.0500 |   | 5 | 30 |
| 758.0600 |   | 6 | 30 |
| 758.0800 |   | 8 | 30 |
| 758.1000 |   | 10 | 30 |
| 758.1200 |   | 12 | 30 |