

**Jollyna**



**Voor alle soorten verstekken tot 20mm dikte en 120cm lengte**

Zowel binnen als buitenhoeken

Voor tegels tot 20mm dik & 120cm lengte

Optioneel instelbaar tot 80cm tegels van 80cm hoogte

1.5pk motor

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|   |   |

 Productfolder