

**5060300**



De M-14 handslijpsteen soort HSR - Bakelit is bedoeld voor gebruik op haakse slijpers tot 2000 U / min. Het is geschikt voor droog slijpen van natuurlijke en kunstmatige steen. Een agressieve slijpprestatie en een lange levensduur onderscheidt deze slijpsteen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5060300 | HSR / D 90/110 mm / K 16 | M 14 / Bakelit / Marmor & Granit |
| 5060310 | HSR / D 90/110 mm / K 24 | M 14 / Bakelit / Marmor & Granit |
| 5060320 | HSR / D 90/110 mm / K 60 | M 14 / Bakelit / Marmor & Granit |
| 5060330 | HSR / D 90/110 mm / K 120 | M 14 / Bakelit / Marmor & Granit |
| 5060340 | HSR / D 90/110 mm / K 220 | M 14 / Bakelit / Marmor & Granit |
| 5060360 | HSR / D 90/110 mm / K 400 | M 14 / Bakelit / Marmor & Granit |