

**5060350**



Het type HT bakelit is bedoeld voor gebruik op hoge snelheid haakse slijpmachines (tot 50 m / s). Het is geschikt voor droog slijpen van natuurlijke en kunstmatige steen. Goede standtijd!

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5060350 | HT-Schleift. / D 90/110 mm / K 16 | B 22,2 / Bakelit / Marmor & Granit |
| 5060355 | HT-Schleift. / D 90/110 mm / K 24 | B 22,2 / Bakelit / Marmor & Granit |
| 5060360 | HT-Schleift. / D 90/110 mm / K 60 | B 22,2 / Bakelit / Marmor & Granit |
| 5060365 | HT-Schleift. / D 90/110 mm / K 120 | B 22,2 / Bakelit / Marmor & Granit |
| 5060370 | HT-Schleift. / D 90/110 mm / K 220 | B 22,2 / Bakelit / Marmor & Granit |