

**Fliese Cobra**



|  |  |
| --- | --- |
| Toepassing | Porselein, tegels, keramiek, cotto, marmer |
| Diameters Ø | 115-125 |
| Asgat | 22,23 |
| Segmenthoogte | 10 mm |
| Segmentbreedte | 1,4 mm |
| Gebruik | Droog |