

**Profi-Jet B 13/150**



* Bedrijfsdruk 30- 150 Bar
* Max. toegelaten druk 170 Bar
* Doorloopcapaciteit 13 l/min (780 l/h)
* Warmwatertemperatuur 60 °C
* Aanzuighoogte 2,5 mtr.
* Motor 5,5 PK Benzine Honda
* Gewicht 33 kg
* Afmetingen 550x360x410