

**Round cleaner UFO lang 300 mm**



* Lichte uitvoering
* Min. 10 l/min.
* Max 12 l/min.
* Max. 180 bar. (18 MPa)
* Max. 160 \*C
* Voor sproeisysteem 045