

**Handontvanger lijnlasers**



Handontvanger geschikt voor Tanc.Co. lijnlasers.  
Let op de juiste frequentie: 635 Nm (Big Liner) of 638 Nm (3D Liner)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Artikelnummer** | **model** | **frequentie** |
| 3046044 | geschikt voor Big Liner | 635 Nm Klasse 2 (rood) |
| 3046068 | geschikt voor 3D-Liner | 638 Nm Klasse 2 (rood) |