

**Statief LET-C**



Lichtgewicht statief, universeel inzetbaar voor kleinere lasers.
Hoogte is exact instelbaar d.m.v. de zwengel.

Speciaal geschikt voor de binnen afbouw.

geschikt voor Tanc.Co. lijnlasers Big Liner en 3D Liner en rotatielaser Little Rotator.

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 3047011 |
| materiaal | buisprofiel, geëloxeerd aluminium |
| uitvoering | uitschuifbare poten |
| bereik min / max | 55 / 140 cm |
| zwengel | bereik: 30 cm |
| aansluiting | 5/8 inch schroefdraad |
| transportlengte | 60 cm |
| gewicht | 1,4 kg |