

**Waterpasbaak 2 meter**



Waterpasbaak t.b.v. meetwerkzaamheden met rotatielaser en handontvanger.

Aluminium uitvoering, 2-delig, 2 mtr. met mm. verdeling.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Artikelnummer** | **lengte** | **uitvoering** | **model** |
| 3046066 | 2 meter | met schuif en grendel t.b.v. handontvanger | 2 meter |