

**G5**



G5 betonslijper

Elektronica met constante snelheid voor soepel slijpen
Variabele snelheid voor verschillende toepassingen
Gereedschapsvrij schuifdeksel voor kantenlijpen
Borstelharen voor efficiënte stofbescherming

Anti-vibratiebeugels voor maximaal bedieningscomfort

model G5
Vermogen 2200 W
Spanning, frequentie 220-240 V ~ 50-60 Hz
RPM 4500 - 9500 / min
Komschijf Ø 125 mm
Asgat 22.23 mm
Afmetingen (LxBxH) 246 x 280 x 325 mm
Gewicht 5,75 kg