

**SCS7**



SCS7 cirkelzaag

Krachtige 1800W-motor
De perfecte oplossing voor nauwkeurig nat zagen van steen en metselwerk tot een dikte van 55 mm
De watertoevoer met snelkoppeling zorgt voor snellere snede en zorgt voor een langere levensduur van het zaagblad
De afsluitbare vacuümaansluiting kan worden gebruikt met een natte of droge stofzuiger

model SCS7
Vermogen 1800 W
Voltage 220-240 V ~ 50-60 Hz
Stationair toerental 5800
Asgat 22.23 mm
max. zaagblad diameter Ø 180 mm
max. Zaagdiepte 55 mm
Overspanningsbeveiliging Ja
Beschermingsklasse I met PRCD
Afmetingen (LxBxH) 350 x 270 x 265 mm
Gewicht (netto) 6,7 kg